**新增精煤输送通廊项目电缆招标公告**

**（招标编号：CCTEG-NJZB2021-38）**

**一、招标条件**

本招标项目 安徽碳鑫科技有限公司新增精煤输送通廊项目电缆采购 已通过公司批准采购，项目已具备招标条件，现对该项目采购进行公开招标。

**二、项目概况和招标范围**

项目名称：安徽碳鑫科技有限公司新增精煤输送通廊项目

建设地点：安徽省淮北市濉溪县韩村镇临涣工业园内

建设规模：新增精煤输送通廊项目是为临涣焦化新建的一条精煤输送线路。本项目建设单位为安徽碳鑫科技有限公司，位于安徽省淮北市濉溪县韩村镇临涣工业园内。新增精煤输送系统由11#带式输送机地下通廊、11#转运站、12#带式输送机地下通廊、12#转运站、13#管状带式输送机、13#转运站、14#带式输送机栈桥、14#转运站组成。13#转运站2回10kV电源引自35kV变电所不同母线段。高压电缆沿电缆桥架-地下管廊-电缆沟至11#转运楼至12#转运楼地道内电缆桥架，再沿随管带敷设的200x100电缆桥架至13#转运站变配电室；11#、12#转运站所有低压电源均引自翻车机房配电室。

供货工期：自签订合同之日起 20天。

招标范围：安徽碳鑫科技有限公司新增精煤输送通廊项目的电缆，投标人对电缆的质量全面负责。

品牌要求：**产品要求必须是如下品牌**（目前在国内排名前十的品牌厂家）：远东电缆、熊猫电线PANDA、民兴电缆、特变电工TBEA、上上电缆、宝胜BS、金杯电工、正泰CHINT、 德力西电气、金龙羽）。芯线材质采用无氧铜（天然铜）；高压动力电缆、低压 动力电缆、控制电缆、计算机电缆等，相应电缆选用 ZR-YJV22、NH-YJV22 系列， 控制电缆选用 ZR-KVVP22、NH-KVVP22 系列，屏蔽电缆 ZR-DJYPVP 系列等。**如果非以上品牌，做废标处理。**

**三、投标人资格**

1、投标人必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人，具有相应经营范围；

2、投标人提供近三年完成的类似电缆业绩一项；

3、投标人须具有“质量管理体系认证”证书；

4、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列为严重违法失信企业名单，投标人必须提供网络查询结果截图。投标人不得在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列为失信被执行人名单，投标人必须提供网络查询结果截图；

5、本项目不接受联合体投标；

**四、招标文件的获取**

获取时间：2021年12月22日

获取方式：凡有意参加投标者，请于2021年12月16日至2021年12月22日发确认函及购买标书费凭证一并（盖章扫描件，格式自拟）发至商务联系人。招标文件售价500元/份，售后不退。招标文件费用汇至我方账户。

收款单位：中煤科工集团南京设计研究院有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司南京浦东路支行

银行帐户：32001595738050000880

注：如需要标书费发票，请于开标当天递交开票相关信息及地址，后期一并邮寄。潜在投标人填写参与投标确认函的联系方式等信息务必保证准确。

a）购买招标文件人必须是投标人。

b）填写的投标联系人必须是本次开标仪式前与评标期间的正式联系人，所有的澄清将通知此联系人。

**五、投标文件的递交**

递交截止时间：2021年12月30日9时30分

递交方式：投标文件递交截止前提供加盖公章的纸质投标文件一正四副（含电子版一套），密封提交。

递交地点：江苏省南京市浦口区浦东路20号中煤科工集团南京设计研究院有限公司三楼会议室。

逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。

**六、发布公告的媒介**

本次招标公告在www.njsjy.com上发布。

**七、联系方式**

招标人：中煤科工集团南京设计研究院有限公司

地址：江苏省南京市浦口区浦东路20号

邮编：210031

商务联系人：李晓玥

联系电话：025-85046328

电子邮件：1718183953@qq.com

技术联系人：张云禄

联系电话：13912920190

中煤科工集团南京设计研究院有限公司

2021年12月16日

供应商参与投标确认函

中煤科工集团南京设计研究院有限公司：

本单位同意参加 项目（招标编号： ）投标活动，特发函确认。

投标单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

招标文件接收邮箱：

开票信息：

（单位公章）：

**注：本确认函（加盖公章）扫描件与标书费电汇底单扫描件务必在报名截止时间前一并发送至1718183953@qq.com 邮箱（以邮戳时间为准），方视为报名成功。**