G3铜陵长江公铁大桥勘察K5+767m--K11+884m陆地段勘察项目招标公告

项目编号：CCTEG-NJZB2021-16

一、项目概况

G3铜陵长江公铁大桥是即有的铜陵长江公路大桥的替代工程，大桥按照“4 线铁路+6 车道高速公路”的标准建设。铁路桥面布置2线合庐铜城际、2线城市轨道交通1号线；公路桥面布置双向6 车道京台高速，两侧设置紧急停车带。合庐铜城际合肥至庐江段利用庐江快线，新建线路从庐江西接轨，经泥河、店桥、横埠、陈瑶湖、在老洲镇过江，过江后线路经何家垄转向北，沿宁安高铁引入铜陵站。城市轨道交通 1 号线从铜陵市区引出，沿铜都大道南行至海螺水泥公司转向西，过长江后，经老洲、汤沟至枞阳。

二、招标内容

本次招标路线范围为G3 铜陵长江公铁大桥定测K5+767m--K11+884m陆地段钻探劳务，线路自起点G3向南经普济圩、老洲镇、跨长江至铜陵羊山矶、明福家园接G3，共涉及2个互通，一个服务区。推荐方案的工程总长11884m，公铁合建段长2813m，通航主跨988米m。合建段陆地引桥铁路采用简支箱梁，公路为同标准跨度的连续梁，单建公路采用连续梁，通航主跨采用988m跨双塔悬索桥。桥梁基础均采用钻孔桩基础。本次招标预估钻孔280个左右，进尺约15000米.

三、计划工期

2个月内完成钻探外业。

四、投标人条件

合格的投标人应具备下列条件：

（1）要求投标人具有独立法人资格，并承担过类似线路工程钻探劳务工作；

（2）配备充足技术人员及现场管理人员；每台钻机配备1名编录人员。

五、投标报价

本次投标拟进行综合单价报价，综合单价报价包括搬家、钻孔场地平整、现场钻探、孔位测量、现场取样等相关费用。本次招标陆地综合单价限价140元/m，水上综合单价限价250元/m（除长江上钻孔），岸堤钻孔回填包干价5万元（包含所有材料、人工等费用），钻机进出场费5000元/台班。

六、招标文件的获取

 （1）凡有意参加投标者，请于2021年9月15日至2021年9月19日发确认函及购买标书费凭证一并（盖章扫描件，格式自拟）发至商务联系人，并电话核实。

招标文件售价200元/份，售后不退。招标文件费用汇至我方账户。

收款单位：中煤科工集团南京设计研究院有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司南京浦东路支行

银行帐户：32001595738050000880

注：如需要标书费发票，请于开标当天递交开票相关信息及地址，后期一并邮寄。

（2）潜在投标人填写参与投标确认函的联系方式等信息务必保证准确。

a）购买招标文件人必须是投标人。

b）填写的投标联系人必须是本次开标仪式前与评标期间的正式联系人，所有的澄清将通知此联系人。

七、投标文件的递交

递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间为2021年9月26日17时（如有变化，另行通知），投标人应在截止时间前邮寄投标文件至江苏省南京市浦口区浦东路20号。

八、联系方式及联系人地址

招 标 人：中煤科工集团南京设计研究院有限公司

商 务 部 分 联 系 人：李晓玥

联系电话：025-85046328

电子邮箱：1718183953@qq.com

技 术 部 分 联 系 人：姚龙威

联系电话：18851057123

招标人：中煤科工集团南京设计研究院有限公司

 2021.9.15

供应商参与投标确认函

中煤科工集团南京设计研究院有限公司：

本单位同意参加 项目（招标编号： ）投标活动，特发函确认。

投标单位名称：

联系电话：

法人授权代表（投标代表）：

联系电话（手机）：

招标文件接收邮箱：

（单位公章）：

**注：本确认函（加盖公章）扫描件与标书费电汇底单扫描件务必在报名截止时间前一并发送至1718183953@qq.com 邮箱（以邮戳时间为准），方视为报名成功。**